cdp [-v] -i <接口> -m {0,1} ...

Flood 模式 (-m 0):

-n <number> packets的数字

-l <number> 设备 id的长度

-c <char> 填写设备标识的字符

-r 随机化装置ID字符串

Spoof 模式 (-m 1):

-D <string> 设备ID

-P <string> 端口ID

-L <string> 站台

-S <string> 软件设备

-F <string> IP 地址

-C <能力>

these are:

R - 路由器, T -转接设备, B - 源路由的转接设备

S - 转换, H - 主机, I - IGMP, r - 中继器