Airtun-ng 1.2 rc4 - (C) 2006-2015 Thomas d'Otreppe

Original work: Martin Beck

http://www.aircrack-ng.org

格式: airtun-ng <参数> <回放接口>

-x nbpps : 每秒数据包数（默认值：100）

-a bssid :设置访问点的地址

在WDS模式这台接收机

-i iface : 从这个接口捕获数据包

-y file : 读取这个文件PRGA

-w wepkey : 使用此wep-key加密包

-p pass : use this WPA passphrase to decrypt packets

(use with -a and -e)

-e essid : 目标网络的SSID(use with -p)

-t tods : 发送帧到美联社（1）或客户端（0）或隧道成WDS桥（2）

-r file : 从pcap文件读取帧

-h MAC : 源MAC地址

WDS桥模式选项:

-s transmitter : 设置为WDS模式发射机的MAC地址

-b : 双向模式。这使在发射机和接收机的网络通信。工作只有当你能看到两个站。

中继器选项:

--repeat : 激活重复模式

--bssid <mac> : BSSID重复

--netmask <mask> : 为BSSID过滤子网掩码

--help : 显示此使用屏幕