redfang - the bluetooth hunter ver 2.5

(c)2003 @stake Inc

作者: Ollie Whitehouse <ollie@atstake.com>

enhanced: threads by Simon Halsall <s.halsall@eris.qinetiq.com>

enhanced: device info discovery by Stephen Kapp <skapp@atstake.com>

格式:

fang [options]

选项:

-r 范围 i.e. 00803789EE76-00803789EEff

-o 文件名 Output Scan to Text Logfile

一个地址也可以制造+ nnnnnn，其中列出的MANF -l选项和nnnnnn是地址的尾巴。所有地址必须是12个字符长

-t timeout 连接超时，这是默认的10000，这是快速和收益率的结果，增加了可靠性

-n num 加密狗的数量

-d 显示调试信息

-s 执行蓝牙发现

-l 显示设备制造商代码

-h 显示帮助

该设备是hci0 HCI（n），（n）是多少 线程- 1，这是目前不可配置的，但也许在一个之后的约会