dhcpx [-v[v[v]]] -i <interface> [-A]

[-D <目的地 ip>]

[-t <发现时间在秒>]

[-u <ARP时间秒>]