Usage: route [-nNvee] [-FC] [<AF>] List kernel routing tables

route [-v] [-FC] {add|del|flush} ... Modify routing table for AF.

route {-h|--help} [<AF>] 详细用法的语法指定的AF。

route {-V|--version} 显示版本/作者和退出。

-v, --verbose 是冗长的

-n, --numeric 不要解析名字

-e, --extend 显示其他/更多信息

-F, --fib 显示转发信息库（默认）

-C, --cache 显示路由缓存而不是错误

<AF>=Use -4, -6, '-A <af>' or '--<af>'; default: inet

List of possible address families (which support routing):

inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25)

netrom (AMPR NET/ROM) ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP)

x25 (CCITT X.25)