--- p0f 3.09b by Michal Zalewski <lcamtuf@coredump.cx> ---

以上输出的是版本号作者以及作者的联系方式

p0f: 无效的选项 -- '-'

格式: p0f [ ...options... ] [ 'filter rule' ]

网络接口选项:

-i iface - 在指定的网络接口上侦听

-r file - 从一个给定的文件中读取数据的离线PCA

-p - 把监听接口设置成混杂模式

-L -列出所有可用的接口

操作模式和输出设置:

-f file - 从“文件”中读取指纹数据库(/etc/p0f/p0f.fp)

-o file - 将信息写入指定的日志文件

-s name - 在一个UNIX套接字上 用API查询应答

-u user - 切换到指定的非特权帐户和chroot

-d -插入背景(requires -o or -s) ？？？？

性能相关的选项:

-S limit - 并行连接的连接的限制数目（20）

-t c,h - 设置连接/主机缓存的大小（30M、120M）

-m c,h - 活动连接/主机的数量 (1000,10000)

Problems? You can reach the author at <lcamtuf@coredump.cx>.