Airdecap-ng 1.2 rc4 - (C) 2006-2015 Thomas d'Otreppe

http://www.aircrack-ng.org

usage: airdecap-ng [options] <pcap file>

常用选项:

-l : 不要保留802.11头标

-b <bssid> : 接入点的地址过滤器

-e <essid> : 目标网络的SSID

-o <fname> : 解密的数据包输出文件（默认< SRC > - 12）

WEP具体方案:

-w <key> :目标网络的WEP密钥，在朦胧的

-c <fname> : 对损坏的WEP数据包输出文件（默认< SRC >坏）

WPA 具体方案:

-p <pass> : 目标网络WPA密码

-k <pmk> : WPA 在十六进制中的成对主密钥

--help : 显示此使用屏幕