Airdecloak-ng 1.2 rc4 - (C) 2008-2015 Thomas d'Otreppe

http://www.aircrack-ng.org

格式: airdecloak-ng [options]

选项:

Mandatory:

-i <file> : 捕捉文件输入

--ssid <ESSID> : ESSID的网络过滤

or

--bssid <BSSID> : BSSID的网络过滤

可选:

-o <file> : 输出包（有效）文件 (default: <src>-filtered.pcap)

-c <file> : 输出包（隐身）文件 (default: <src>-cloaked.pcap)

-u <file> : 输出包（未知/被忽略）文件 (default: invalid\_status.pcap)

--filters <filters> : 应用过滤器（用逗号分隔）。

过滤器：

signal: 基于信号的滤波器。

duplicate\_sn: 删除所有的和客户端的重复序列号。 duplicate\_sn\_ap: 仅删除美联社的重复序列号。

duplicate\_sn\_client: 仅为客户端删除重复序列号。

consecutive\_sn: 过滤器的基础上的事实，四应该连续（只对美联社）。 duplicate\_iv: 删除所有重复的四。

signal\_dup\_consec\_sn: 使用信号（如果可用），重复和连续的序列号（过滤是更精确的比使用所有这些过滤器一个一个）。

--null-packets : 假设空包能够隐身。

--disable-base\_filter : 不要使用基过滤器。

--drop-frag : 滴碎片包

--help : 显示此使用屏幕