airserv-ng: invalid option -- '-'

Airserv-ng 1.2 rc4 - (C) 2007, 2008, 2009 Andrea Bittau

http://www.aircrack-ng.org

格式: airserv-ng <参数>

参数:

-h : 这帮助屏幕

-p <port> : TCP监听端口（默认666）

-d <iface> : 无线接口使用

-c <chan> : 通道的使用

-v <level> : 调试级别（1至3；默认值：1）